**Luftfilter, Ersatz WSF-AKF 320/470**

Aktivkohlefilter für zentrale Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSF-AKF 320/470 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,49 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,5 kg |
| Filterart: | Aktivkohlefilter |
| Filterklasse: | ISO ePM10 80 % (M5) |
| Breite: | 507 mm |
| Höhe: | 166 mm |
| Tiefe: | 58 mm |
| Breite mit Verpackung: | 580 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 240 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925637 |
| Artikelnummer: | 0092.0563 |

Hersteller: MAICO

WSF-AKF 320/470 Luftfilter, Ersatz