**Bypass für Wärmetauscher WS-BP 320/470**

Automatischer 100 %-Bypass mit Stellungsrückmeldung für die zentralen Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WS-BP 320/470 |
| Material: | EPP |
| Gewicht: | 1,32 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,02 kg |
| Breite: | 193 mm |
| Höhe: | 95 mm |
| Tiefe: | 505 mm |
| Breite mit Verpackung: | 350 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 170 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 515 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932659 |
| Artikelnummer: | 0093.1265 |

Hersteller: MAICO

WS-BP 320/470 Bypass für Wärmetauscher