**Montagefüße WS-MF 320/470**

Montagefüße für die Standaufstellung der zentralen Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WS-MF 320/470 |
| Material: | Stahl, verzinkt |
| Gewicht: | 4,47 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 4,94 kg |
| Breite: | 130 mm |
| Höhe: | 298,5 mm |
| Tiefe: | 130 mm |
| Breite mit Verpackung: | 347 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 347 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 177 mm |
| Verpackungseinheit: | 4 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925583 |
| Artikelnummer: | 0092.0558 |

Hersteller: MAICO

WS-MF 320/470 Montagefüße