**Befestigungswinkel Decke WS-BWD 160**

Befestigungswinkel zur Montage der zentralen Lüftungsgeräte WS 120 Trio, WS 160 Flat und WS 300 Flat an die Decke.

Durch das integrierte Dämpfungselement wird das Gerät von der Decke schalltechnisch abgekoppelt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WS-BWD 160 |
| Einbauort: | Decke |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,84 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,9 kg |
| Breite: | 40 mm |
| Höhe: | 132 mm |
| Tiefe: | 53 mm |
| Breite mit Verpackung: | 170 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 160 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 80 mm |
| Verpackungseinheit: | 4 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 160 Flat... |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925668 |
| Artikelnummer: | 0092.0566 |

Hersteller: MAICO

WS-BWD 160 Befestigungswinkel Decke