**Kombi-Wandstutzen Duo KWS W**

Außenabdeckung aus Edelstahl mit getrennter Außen- und Fortluftführung. Ausblasen frontal, Ansaugen von unten.

Lieferumfang:

Grundplatte

Abdeckhaube

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | Duo KWS W |
| Einbauort: | Außenwand |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material: | Edelstahl |
| Farbe: | weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 1,54 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,81 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 125 mm |
| Breite: | 378 mm |
| Höhe: | 179 mm |
| Tiefe: | 93 mm |
| Breite mit Verpackung: | 395 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 250 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 160 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990956 |
| Artikelnummer: | 0093.1441 |

Hersteller: MAICO

Duo KWS W Kombi-Wandstutzen