**Drehzahlregelsystem DRS**

Drehzahlregelsystem zur Ansteuerung von Lüftungsgeräten/Ventilatoren bestehend aus:

1 elektronischen stufenlosen Drehzahlsteller (E-VSD)

1 Bedienpanel(CP-AQS) mit integrierter Multisensorik (°C /r. F. % / CO2 / VOC).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DRS |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 220 V - 240 Vac |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Schutzart: | IP X4 |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 0,63 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,77 kg |
| Breite: | 142 mm |
| Höhe: | 88 mm |
| Tiefe: | 80 mm |
| Breite mit Verpackung: | 177 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 125 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 95 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571889 |
| Artikelnummer: | 0157.0188 |

Hersteller: MAICO

DRS Drehzahlregelsystem