**Dacheindeckrahmen PP 45 DER 25-35**

Dacheindeckrahmen für die PP 45 Dachdurchführung, welche in die Dachschräge eingebaut wird.

Lieferumfang: Dacheindeckrahmen mit Prägebahn, Kehldichtstreifen, Befestigungsmaterial inkl. Liegehafte mit Deckstiften.

Ein Dachdurchführungs-Set besteht aus 1-2 Dachdurchführungskanälen, 1x Dachdurchführungshülse kurz oder lang, 1x Dacheindeckrahmen, 1x Dachhaube. Die Länge des Dachdurchführungskanals und der Dachdurchführungshülse siehe Einbauhinweis.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 45 DER 25-35 |
| Material: | Titanzink |
| Farbe: | Titanzink |
| Gewicht: | 6,62 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 17,62 kg |
| Dachneigung: | 25 ° - 35 ° |
| Breite: | 900 mm |
| Höhe: | 151 mm |
| Tiefe: | 1.600 mm |
| Breite mit Verpackung: | 901 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 295 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 1.601 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991816 |
| Artikelnummer: | 0093.1316 |

Hersteller: MAICO

PP 45 DER 25-35 Dacheindeckrahmen