**Dachhaube PP 45 DH 31-35**

Dachhaube für die PP 45 Dachdurchführung, welche in die Dachschräge eingebaut wird.

Ein Dachdurchführungs-Set besteht aus 1-2 Dachdurchführungskanälen, 1x Dachdurchführungshülse kurz oder lang, 1x Dacheindeckrahmen, 1x Dachhaube. Die Länge des Dachdurchführungskanals und der Dachdurchführungshülse sieh Einbauhinweis.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 45 DH 31-35 |
| Material: | Titanzink |
| Farbe: | Titanzink |
| Gewicht: | 3,22 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 14,22 kg |
| Dachneigung: | 31 ° - 35 ° |
| Breite: | 360 mm |
| Höhe: | 350 mm |
| Tiefe: | 670 mm |
| Breite mit Verpackung: | 494 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 1.200 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 800 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | PP 45 DER 25-35 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991847 |
| Artikelnummer: | 0093.1319 |

Hersteller: MAICO

PP 45 DH 31-35 Dachhaube