**Vorheizregister WS-VH 300**

Elektrisches PTC-Vorheizregister für einen durchgängigen Betrieb der zentralen Lüftungsgeräte WS 300 Flat bei sehr kalten Außentemperaturen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WS-VH 300 |
| Bemessungsspannung: | 230 V AC |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Schutzart: | IP 00 |
| Gewicht: | 1,02 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,1 kg |
| Breite: | 318 mm |
| Höhe: | 220 mm |
| Tiefe: | 51 mm |
| Breite mit Verpackung: | 322 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 230 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Heizleistung: | 1.000 W |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 300 Flat R, L, BR, BL |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992202 |
| Artikelnummer: | 0093.1322 |

Hersteller: MAICO

WS-VH 300 Vorheizregister