**Luftfilter, Ersatz WSF 300-400**

Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WR 300 oder WR 400.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSF 300-400 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,31 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,46 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Breite: | 425 mm |
| Höhe: | 175 mm |
| Tiefe: | 48 mm |
| Breite mit Verpackung: | 500 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 195 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 80 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Set (3 Stück) |
| Geeignet für Produkte: | WR 300, WR 400 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938989 |
| Artikelnummer: | 0093.0898 |

Hersteller: MAICO

WSF 300-400 Luftfilter, Ersatz