**Aufputzventilator ERA 11**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ERA 11 |
| Fördervolumen: | 70 m³/h / 110 m³/h |
| Drehzahl: | 1.620 1/min / 2.410 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 28 W / 35 W |
| IMax: | 0,14 A / 0,16 A |
| Schutzart: | IP 54 |
| Gewicht: | 1,3 |
| Umlenker integriert: |  -  |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0080.0105 |

Hersteller: MAICO

ERA 11 Aufputzventilator