**Einstellbarer Montagewinkel MF-FB63**

Montagehilfe, um das Flexrohr MF-FB mit möglichst geringem Biegeradius zu verlegen, ohne dieses zu beschädigen.

Dient gleichzeitig als Befestigungshilfe, um die Position des Rohres an Wand oder Decke zu fixieren.

Sorgt für festen Halt des Flexrohres, zusätzliche Fixiermöglichkeit mit einem Kabelbinder.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MF-FB63 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,4 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,43 kg |
| Nennweite: | 63 mm |
| Winkelmass: | 0° - 90° |
| Schrittweite: | 15 ° |
| Breite: | 163 mm |
| Höhe: | 163 mm |
| Tiefe: | 55 mm |
| Breite mit Verpackung: | 163 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 163 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 55 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185628 |
| Artikelnummer: | 0018.0562 |

Hersteller: MAICO

MF-FB63 Einstellbarer Montagewinkel