**Luftfilter, Ersatz SF 120**

Ersatz-Luftfilter zu Außengitter SG 120.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SF 120 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,01 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,02 kg |
| Filterart: | Staubfilter |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Geeignet für Nennweite: | 120 mm |
| Breite: | 140 mm |
| Höhe: | 140 mm |
| Tiefe: | 7 mm |
| Breite mit Verpackung: | 250 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 170 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 35 mm |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799939252 |
| Artikelnummer: | 0093.0925 |

Hersteller: MAICO

SF 120 Luftfilter, Ersatz