**Elastischer Verbindungsstutzen ELP 93**

Elastische Verbindungsstutzen zur körperschallentkoppelten Montage von Kanalventilatoren.

Mit rechteckigem Flansch-Anschlussrahmen aus verzinktem Stahl.

Montage saug- und druckseitig.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ELP 93 |
| Einbauort: | Kanal |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht: | 3,3 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,67 kg |
| Kanalmaß: | 900 mm x 300 mm |
| Breite: | 940 mm |
| Höhe: | 340 mm |
| Tiefe: | 150 mm |
| Breite mit Verpackung: | 970 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 360 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 75 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799922636 |
| Artikelnummer: | 0092.0263 |

Hersteller: MAICO

ELP 93 Elastischer Verbindungsstutzen