**Außengitter MGR 160 alu**

Wetterschutzgitter für Be- und Entlüftung in besonders hochwertiger Ausführung.

Zum Abdecken runder Lüftungsöffnungen.

Mit abgewinkelten Lamellen und Vogelschutzgitter.

Mit DN 160-Stutzen für direkten Anschluss an Lüftungsrohre.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MGR 160 alu |
| Ausführung: | rund |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Material: | Aluminiumguss |
| Gewicht: | 0,39 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,39 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 160 mm |
| Freier Querschnitt: | 120 cm² |
| Breite: | 260 mm |
| Höhe: | 240 mm |
| Tiefe: | 81 mm |
| Breite mit Verpackung: | 263 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 243 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 84 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780366 |
| Artikelnummer: | 0078.0036 |

Hersteller: MAICO

MGR 160 alu Außengitter