**Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC**

Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WRG 300 EC oder WRG 400 EC.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WRF 300-400 EC |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,05 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,07 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Breite: | 420 mm |
| Höhe: | 240 mm |
| Tiefe: | 18 mm |
| Breite mit Verpackung: | 425 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 241 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 35 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WRG 300 EC, WRG 400 EC |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930617 |
| Artikelnummer: | 0093.0061 |

Hersteller: MAICO

WRF 300-400 EC Luftfilter, Ersatz