**Elastischer Verbindungsstutzen ELP 50**

Elastische Verbindungsstutzen zur körperschallentkoppelten Montage von Kanalventilatoren.

Mit rechteckigem Flansch-Anschlussrahmen aus verzinktem Stahl.

Montage saug- und druckseitig.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ELP 50 |
| Einbauort: | Kanal |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht: | 3,54 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 4,04 kg |
| Kanalmaß: | 800 mm x 500 mm |
| Breite: | 840 mm |
| Höhe: | 540 mm |
| Tiefe: | 150 mm |
| Breite mit Verpackung: | 865 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 580 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 75 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799921233 |
| Artikelnummer: | 0092.0123 |

Hersteller: MAICO

ELP 50 Elastischer Verbindungsstutzen