**Verbindungsrahmen ZVR 60**

Verbindungsrahmen zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS an den Ventilatoren der Typenreihe EZQ, EZS, DZQ und DZS.

Für den Einbau in dünne Wände.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZVR 60 |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | dünne Wand |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 2,9 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,9 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 600 mm |
| Breite: | 684 mm |
| Höhe: | 684 mm |
| Tiefe: | 2 mm |
| Breite mit Verpackung: | 684 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 684 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 2 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931997 |
| Artikelnummer: | 0093.0199 |

Hersteller: MAICO

ZVR 60 Verbindungsrahmen