**Wendeschalter UWK 1**

Wendeschalter zur Be- und Entlüftung.

Mit Abdeckrahmen zur Kombination mit STU 1 oder STU 2,5.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | UWK 1 |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| IMax: | 1 A |
| Einbauart: | Unterputz |
| Farbe: | alpinweiß |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,14 kg |
| Breite: | 80 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 10 mm |
| Breite mit Verpackung: | 85 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 190 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 58 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578178 |
| Artikelnummer: | 0157.0817 |

Hersteller: MAICO

UWK 1 Wendeschalter