**Zeitschaltuhr ZS 3**

Zeitschaltuhr zur automatischen, zeitabhängigen Steuerung von Ventilatoren.

Digital-Schaltuhr mit 24 Stunden Schaltprogramm.

20 Ein- und Ausschaltungen möglich.

Mit automatischer Umschaltung zwischen Sommer- und Winterzeit.

Kürzeste einstellbare Zeit 1 min.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZS 3 |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximalbelastung: | 2 A |
| Schutzart: | IP 40 |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,2 kg |
| Breite: | 120 mm |
| Höhe: | 60 mm |
| Tiefe: | 35 mm |
| Breite mit Verpackung: | 130 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 40 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 65 mm |
| Fernbedienung: |  -  |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799577904 |
| Artikelnummer: | 0157.0790 |

Hersteller: MAICO

ZS 3 Zeitschaltuhr