**Leistungsplatine DTL 2 P-L**

Zusätzliche Platine zum Einbau in elektronischen Temperaturregler DTL 24 P für einen Leistungsbedarf von 16,5 kW bis 30 kW.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DTL 2 P-L |
| Spannungsart: | Drehstrom |
| Bemessungsspannung: | 400 V |
| Gewicht: | 0,03 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,04 kg |
| Breite: | 60 mm |
| Höhe: | 35 mm |
| Tiefe: | 30 mm |
| Breite mit Verpackung: | 70 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 70 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 40 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799575870 |
| Artikelnummer: | 0157.0587 |

Hersteller: MAICO

DTL 2 P-L Leistungsplatine