**Kanalfühler FL 30 P**

Temperatursensor zur Messung der Lufttemperatur in Luftkanälen.

Kombination mit DTL 16 P und DTL 24 P möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FL 30 P |
| Schutzart: | IP 20 |
| Einbauort: | Kanal |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht: | 0,08 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,08 kg |
| Breite: | 220 mm |
| Höhe: | 140 mm |
| Tiefe: | 20 mm |
| Breite mit Verpackung: | 221 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 141 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 21 mm |
| Temperatur Einstellbereich: | 0 °C bis 30 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577805 |
| Artikelnummer: | 0157.0780 |

Hersteller: MAICO

FL 30 P Kanalfühler