**Stufenschalter FS 4**

Stufenschalter für 2 Drehzahlen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FS 4 |
| Luftrichtung: | Be- oder Entlüftung |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Maximalbelastung (induktive Last): | 0,35 A |
| Schutzart: | IP 20 |
| Einbauart: | Aufputz |
| Farbe: | perlweiß, ähnlich RAL 1013 |
| Gewicht: | 0,4 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,7 kg |
| Breite: | 128 mm |
| Höhe: | 74 mm |
| Tiefe: | 46 mm |
| Breite mit Verpackung: | 130 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 78 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 52 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161042 |
| Artikelnummer: | 0016.0104 |

Hersteller: MAICO

FS 4 Stufenschalter