**Radial-Dachventilator DRD 50/4**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DRD 50/4 |
| Fördervolumen: | 12.500 m³/h |
| Drehzahl: | 1.425 1/min |
| Nennleistung: | 3.800 W |
| INenn: | 6,5 A |
| IMax: | 9,7 A |
| Polumschaltbar: | - |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 132 |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871156 |
| Artikelnummer: | 0087.0115 |

Hersteller: MAICO

DRD 50/4 Radial-Dachventilator