**Axial-Wandventilator DZQ 20/4 A-Ex**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZQ 20/4 A-Ex |
| Ausführung: | Quadratische Wandplatte |
| Fördervolumen: | 500 m³/h |
| Drehzahl: | 1.485 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 70 W |
| IMax: | 0,44 A |
| Gewicht: | 8,235 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837558 |
| Artikelnummer: | 0083.0755 |

Hersteller: MAICO

DZQ 20/4 A-Ex Axial-Wandventilator