**Axial-Wandventilator DZQ 20/2 A-Ex**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZQ 20/2 A-Ex |
| Ausführung: | Quadratische Wandplatte |
| Fördervolumen: | 1.150 m³/h |
| Drehzahl: | 2.920 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 120 W |
| IMax: | 0,28 A |
| Gewicht: | 4,74 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837565 |
| Artikelnummer: | 0083.0756 |

Hersteller: MAICO

DZQ 20/2 A-Ex Axial-Wandventilator