**Axial-Wandventilator DZQ 25/2 A-Ex**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZQ 25/2 A-Ex |
| Ausführung: | Quadratische Wandplatte |
| Fördervolumen: | 2.200 m³/h |
| Drehzahl: | 2.835 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 200 W |
| IMax: | 0,36 A |
| Gewicht: | 7,94 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837619 |
| Artikelnummer: | 0083.0761 |

Hersteller: MAICO

DZQ 25/2 A-Ex Axial-Wandventilator