**Axial-Wandventilator DZS 40/6 A-Ex**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZS 40/6 A-Ex |
| Ausführung: | Stahlwandring |
| Fördervolumen: | 2.800 m³/h |
| Drehzahl: | 975 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 150 W |
| IMax: | 0,62 A |
| Gewicht: | 14,5 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799941118 |
| Artikelnummer: | 0094.0111 |

Hersteller: MAICO

DZS 40/6 A-Ex Axial-Wandventilator