**Axial-Wandventilator DZQ 45/6 A-Ex**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZQ 45/6 A-Ex |
| Ausführung: | Quadratische Wandplatte |
| Fördervolumen: | 4.300 m³/h |
| Drehzahl: | 960 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 200 W |
| IMax: | 0,64 A |
| Gewicht: | 16,3 |
| IA/IN: | 2,7 |
| Ex-Zulassung: | 84/3896 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837800 |
| Artikelnummer: | 0083.0780 |

Hersteller: MAICO

DZQ 45/6 A-Ex Axial-Wandventilator