**Axial-Rohrventilator DZR 25/2 A-Ex**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZR 25/2 A-Ex |
| Fördervolumen: | 2.200 m³/h |
| Drehzahl: | 2.835 1/min |
| Nennleistung: | 200 W |
| INenn: | 0,36 A |
| IMax: | 0,36 A |
| Gewicht: | 9,8 |
| IA/IN: | 4,9 |
| Ex-Zulassung: | 84/3885 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867616 |
| Artikelnummer: | 0086.0761 |

Hersteller: MAICO

DZR 25/2 A-Ex Axial-Rohrventilator