**Axial-Rohrventilator DZR 35/6 A-Ex**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZR 35/6 A-Ex |
| Fördervolumen: | 1.850 m³/h |
| Drehzahl: | 985 1/min |
| Nennleistung: | 115 W |
| INenn: | 0,62 A |
| IMax: | 0,67 A |
| Gewicht: | 7,3 |
| IA/IN: | 2,6 |
| Ex-Zulassung: | 84/3890 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867708 |
| Artikelnummer: | 0086.0770 |

Hersteller: MAICO

DZR 35/6 A-Ex Axial-Rohrventilator