**Axial-Rohrventilator DZR 35/2 A-Ex**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZR 35/2 A-Ex |
| Fördervolumen: | 6.000 m³/h |
| Drehzahl: | 2.750 1/min |
| Nennleistung: | 900 W |
| INenn: | 1,81 A |
| IMax: | 1,92 A |
| Gewicht: | 20,7 |
| IA/IN: | 5,7 |
| Ex-Zulassung: | 84/3893 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867722 |
| Artikelnummer: | 0086.0772 |

Hersteller: MAICO

DZR 35/2 A-Ex Axial-Rohrventilator