**Axialer Dachventilator DZD 40/6 A-Ex**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZD 40/6 A-Ex |
| Fördervolumen: | 2.050 m³/h |
| Drehzahl: | 975 1/min |
| Nennleistung: | 150 W |
| INenn: | 0,63 A |
| IMax: | 0,67 A |
| Gewicht: | 26,1 |
| IA/IN: | 2,5 |
| Ex-Zulassung: | 84/3894 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877752 |
| Artikelnummer: | 0087.0775 |

Hersteller: MAICO

DZD 40/6 A-Ex Axialer Dachventilator