**Luftfilter, Ersatz ZRF**

Ersatzfilter für Zweitraumanschluss-Set ER-ZR und für Innengitter AZE 100 und ESG 10/2.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZRF |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,01 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,02 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Geeignet für Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 125 mm |
| Höhe: | 125 mm |
| Tiefe: | 10 mm |
| Breite mit Verpackung: | 260 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 180 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 45 mm |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939238 |
| Artikelnummer: | 0093.0923 |

Hersteller: MAICO

ZRF Luftfilter, Ersatz