**Ansaugstutzen ASI 35**

Ansaugstutzen zum turbulenzarmen Luftansaugen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ASI 35 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Material: | Stahlblech, beschichtet |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1 kg |
| Breite: | 425 mm |
| Höhe: | 350 mm |
| Tiefe: | 55 mm |
| Breite mit Verpackung: | 425 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 350 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 55 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734383 |
| Artikelnummer: | 0073.0438 |

Hersteller: MAICO

ASI 35 Ansaugstutzen