**Reinigungsset MF-R90**

Reinigungsset zum Reinigen der Flexrohre MF-F.

Im Luftverteiler MF-V... wird eine Reinigungskugel in die Lüftungsrohrleitung eingelegt und anschließend mit einem Staubsauger zu einem der Luftauslässe gesaugt. Die Reinigungskugel entfernt dabei Schmutzreste und Staub aus dem Flexrohr.

Verpackungseinheit: Staubsaugeradapter und 2 Reinigungskugeln.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MF-R90 |
| Gewicht: | 0,18 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,2 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 90 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 200 mm |
| Tiefe: | 90 mm |
| Breite mit Verpackung: | 152 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 202 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 92 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799580133 |
| Artikelnummer: | 0058.0013 |

Hersteller: MAICO

MF-R90 Reinigungsset