**Переходник, асимметричный USAN80/200/100**

Характеристики

Переходник с круглого элемента на прямоугольный.

Прямоугольный: размер муфты.

Круглый (асимметричный): размер ниппеля.

Поверхность: оцинковка по методу Сендзимира.

Подходит для соединения со вставным адаптером MF-WE.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | USAN80/200/100 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Стальной лист, оцинкованный по методу Сендзимира |
| Вес: | 0,454 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,454 kg |
| Номинальный диаметр: | 100 mm |
| Размер канала: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Ширина: | 202 mm |
| Высота: | 103 mm |
| Глубина: | 200 mm |
| Ширина с упаковкой: | 202 mm |
| Высота с упаковкой: | 103 mm |
| Глубина с упаковкой: | 200 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799556718 |
| Номер артикула: | 0055.0671 |

Изготовитель: MAICO

USAN80/200/100 Переходник, асимметричный