**Наружная решётка MGR 80/125 V2A**

MGR: наружная решетка для перекрытия круглых вентиляционных отверстий.

MGE: наружная решетка для перекрытия прямоугольных вентиляционных отверстий.

С сеткой от насекомых и пружинным креплением.

Для труб диаметром от 80 мм до 125 мм.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MGR 80/125 V2A |
| Исполнение: | круглая |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Материал: | Высококачественная сталь |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,11 kg |
| Наружный диаметр: | 130 mm |
| Ширина: | 130 mm |
| Высота: | 130 mm |
| Глубина: | 130 mm |
| Ширина с упаковкой: | 130 mm |
| Высота с упаковкой: | 27 mm |
| Глубина с упаковкой: | 130 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799780342 |
| Номер артикула: | 0078.0034 |

Изготовитель: MAICO

MGR 80/125 V2A Наружная решётка