**Наружная решётка MGE 80/125 cu**

MGR: наружная решетка для перекрытия круглых вентиляционных отверстий.

MGE: наружная решетка для перекрытия прямоугольных вентиляционных отверстий.

С сеткой от насекомых и пружинным креплением.

Для труб диаметром от 80 мм до 125 мм.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MGE 80/125 cu |
| Исполнение: | угловатая |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Материал: | Медь |
| Вес: | 0,19 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,2 kg |
| Ширина: | 150 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 23 mm |
| Ширина с упаковкой: | 210 mm |
| Высота с упаковкой: | 230 mm |
| Глубина с упаковкой: | 24 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799780328 |
| Номер артикула: | 0078.0032 |

Изготовитель: MAICO

MGE 80/125 cu Наружная решётка