**Воздушный фильтр, запасной WSG 320/470**

Запасной воздушный фильтр для приборов централизованной вентиляции WR 310/WR 410, WS 320 и WS 470.

Включает в себя высококачественные гофрированные фильтры, обеспечивающие долгий срок службы.

Нет необходимости в дополнительных рамках.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WSG 320/470 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,56 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,58 kg |
| Вид фильтра: | Пылевой фильтр |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Ширина: | 507 mm |
| Высота: | 166 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 540 mm |
| Высота с упаковкой: | 200 mm |
| Глубина с упаковкой: | 120 mm |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799925606 |
| Номер артикула: | 0092.0560 |

Изготовитель: MAICO

WSG 320/470 Воздушный фильтр, запасной