**Сифон WS-SI 320/470**

Сифон 1 1/2 '' для присоединения клапана с фильтром для приборов централизованной вентиляции WR 310/WR 410, WS 320 и WS 470.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WS-SI 320/470 |
| Материал: | Полипропилен (PP) |
| Вес: | 0,22 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,23 kg |
| Диаметр сифона: | 1 1/2'' x DN 50 |
| Ширина: | 220 mm |
| Высота: | 325 mm |
| Глубина: | 400 mm |
| Ширина с упаковкой: | 220 mm |
| Высота с упаковкой: | 52 mm |
| Глубина с упаковкой: | 400 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799925644 |
| Номер артикула: | 0092.0564 |

Изготовитель: MAICO

WS-SI 320/470 Сифон