**Переходник, асимметричный USAN55/110/80**

Характеристики

Переходник с круглого элемента на прямоугольный.

Прямоугольный: размер муфты.

Круглый (асимметричный): размер ниппеля

Поверхность: оцинковка по методу Сендзимира

Подходит для соединения со вставным адаптером MF-WE.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | USAN55/110/80 |
| Материал: | Стальной лист, оцинкованный по методу Сендзимира |
| Масса с упаковкой: | 0 kg |
| Ширина с упаковкой: | 0 mm |
| Высота с упаковкой: | 0 mm |
| Глубина с упаковкой: | 0 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799556572 |
| Номер артикула: | 0055.0657 |

Изготовитель: MAICO

USAN55/110/80 Переходник, асимметричный