**Универсальный крепежный уголок WS-BWU 160**

Опорный уголок для монтажа приборов централизованной вентиляции WS 160 Flat и WS 300 Flat на стену и потолок.

Уголок можно установить на прибор в разных положениях, что упрощает крепление прибора.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WS-BWU 160 |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,02 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,07 kg |
| Ширина: | 60 mm |
| Высота: | 60 mm |
| Глубина: | 3 mm |
| Ширина с упаковкой: | 170 mm |
| Высота с упаковкой: | 80 mm |
| Глубина с упаковкой: | 155 mm |
| Упаковочный комплект: | 4 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 160 Flat... |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799925675 |
| Номер артикула: | 0092.0567 |

Изготовитель: MAICO

WS-BWU 160 Универсальный крепежный уголок