**Воздушный фильтр, запасной ECR 12-20 EC M5**

Запасной воздушный фильтр для компактного бокса ECR EC.

Возможна замена фильтра без инструментов.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ECR 12-20 EC M5 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,24 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,45 kg |
| Ширина: | 330 mm |
| Высота: | 45 mm |
| Глубина: | 275 mm |
| Ширина с упаковкой: | 331 mm |
| Высота с упаковкой: | 46 mm |
| Глубина с упаковкой: | 276 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799991878 |
| Номер артикула: | 0093.1523 |

Изготовитель: MAICO

ECR 12-20 EC M5 Воздушный фильтр, запасной