**Воздушный фильтр, запасной ECR 25-31 EC M5**

Запасной воздушный фильтр для компактного бокса ECR EC.

Возможна замена фильтра без инструментов.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ECR 25-31 EC M5 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,31 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,5 kg |
| Класс фильтра: | ISO ePM10 60 % (M5) |
| Ширина: | 395 mm |
| Высота: | 45 mm |
| Глубина: | 335 mm |
| Ширина с упаковкой: | 396 mm |
| Высота с упаковкой: | 46 mm |
| Глубина с упаковкой: | 336 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799991885 |
| Номер артикула: | 0093.1524 |

Изготовитель: MAICO

ECR 25-31 EC M5 Воздушный фильтр, запасной