**Вставная рамка для воздушного фильтра WSG-ES 300**

Вставная рамка для воздушного фильтра WSG-EG 300.

Возможно многократное использование.

Требуется в тех случаях, когда необходимо оснастить WS 300 Flat дополнительным фильтром G4 для наружного воздуха.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WSG-ES 300 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,3 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,32 kg |
| Ширина: | 320 mm |
| Высота: | 245 mm |
| Глубина: | 20 mm |
| Ширина с упаковкой: | 390 mm |
| Высота с упаковкой: | 270 mm |
| Глубина с упаковкой: | 25 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 300 Flat |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992233 |
| Номер артикула: | 0093.1326 |

Изготовитель: MAICO

WSG-ES 300 Вставная рамка для воздушного фильтра