**Запасной фильтрующий холст WSG-EG 300**

Запасной воздушный фильтр для приборов централизованной вентиляции WS 300 Flat.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WSG-EG 300 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,15 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,18 kg |
| Вид фильтра: | Пылевой фильтр |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Ширина: | 320 mm |
| Высота: | 245 mm |
| Глубина: | 20 mm |
| Ширина с упаковкой: | 510 mm |
| Высота с упаковкой: | 330 mm |
| Глубина с упаковкой: | 100 mm |
| Упаковочный комплект: | 10 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 300 Flat |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992240 |
| Номер артикула: | 0093.1327 |

Изготовитель: MAICO

WSG-EG 300 Запасной фильтрующий холст