**Воздушный фильтр, запасной WSF-AKF 300**

Запасной воздушный фильтр для приборов централизованной вентиляции WS 300 Flat...

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WSF-AKF 300 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,47 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,49 kg |
| Вид фильтра: | Фильтр на активированном угле |
| Класс фильтра: | ISO ePM2,5 ≥ 50 % (M6) |
| Ширина: | 320 mm |
| Высота: | 245 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 370 mm |
| Высота с упаковкой: | 280 mm |
| Глубина с упаковкой: | 65 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 300 Flat |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992257 |
| Номер артикула: | 0093.1328 |

Изготовитель: MAICO

WSF-AKF 300 Воздушный фильтр, запасной