**Летняя кассета SK 150**

Летняя кассета для подачи свежего наружного воздуха без теплообмена в летнем режиме работы для вентиляционного прибора WS 150.

Имеющийся теплообменник заменяется на летнюю кассету.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SK 150 |
| Материал: | Алюминий |
| Вес: | 6,9 kg |
| Масса с упаковкой: | 9,4 kg |
| Ширина: | 455 mm |
| Высота: | 350 mm |
| Глубина: | 230 mm |
| Ширина с упаковкой: | 480 mm |
| Высота с упаковкой: | 480 mm |
| Глубина с упаковкой: | 320 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 150 |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799951513 |
| Номер артикула: | 0095.0151 |

Изготовитель: MAICO

SK 150 Летняя кассета