**Крепежная скоба MF-S75**

Крепежные скобы для монтажа гибких труб MF-F могут использоваться прежде всего при санировании, но также и в новых зданиях.

Быстрота монтажа, поскольку подвешивание труб возможно без инструмента.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MF-S75 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Потолок / Стена / Fußboden |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,12 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 75 mm |
| Ширина: | 115 mm |
| Высота: | 100 mm |
| Глубина: | 32 mm |
| Ширина с упаковкой: | 115 mm |
| Высота с упаковкой: | 100 mm |
| Глубина с упаковкой: | 32 mm |
| Резьба: | M8 / M10 |
| Размер торцового ключа: | SW 17 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799184706 |
| Номер артикула: | 0018.0470 |

Изготовитель: MAICO

MF-S75 Крепежная скоба